**CENU APTAUJAS**

**NOLIKUMS**

**“Žalūziju piegāde”,**

**identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/15**

Bauskā, Bauskas novadā Nolikuma datums ir pievienotā elektroniskā paraksta

un laika zīmoga datums

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde  “Bauskas apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov.,  LV-3910 |
| **Reģistrācijas numurs** | 50900038281 |

1. **Iepirkuma priekšmets**

Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, saskaņa ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 3.pielikums).

1. **Identifikācijas numurs**: **BAP/2-1/2025/15**
2. **Kontaktpersona:**
   1. Par tirgus izpētes noteikumiem Dāviņu pagastā: Bauskas apvienības pārvaldes Vecsaules un Dāviņu pagasta nodaļas vadītāja Sandra Siliņa-Aleksejeva, e-pasts: vecsaule@bauskasnovads.lv, tālr. +371 26550795.
   2. Par tirgus izpētes noteikumiem Gailīšu pagastā: Bauskas apvienības pārvaldes Gailīšu pagasta nodaļas vadītāja Baiba Marčenkova, e-pasts: gailisi@bauskasnovads.lv, tālr. +371 29581606.
3. **Piedāvājumu iesniegšana, iesniegšanas veids un termiņš:** 
   1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai;
   2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
   3. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **elektroniski līdz 2025. gada 18. februāris** **plkst. 12:00**, nosūtot uz e-pasta adresi: [bauska.parvalde@bauskasnovads.lv](mailto:bauska.parvalde@bauskasnovads.lv) .
   4. Pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai iesniedz elektroniskus papīra formas dokumentu faksimilattēlus ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Ja iesniegti oriģināla papīra dokumenta faksimilattēli, Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma vienas dienas laikā jāiesniedz oriģinālie papīra formas dokumenti.
   5. Pretendents tiesīgs iesniegt šifrētus dokumentus. Ja iesniegti šifrēti dokumenti, Pretendentam ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja kontaktpersonai jānosūta derīga elektroniska atslēga vai parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4. **Līguma nosacījumi:**
   1. Līguma izpildes laiks-piegāde 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas
   2. Piegādes vieta- saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
   3. Preces garantijas laiks- 12 mēneši
   4. Līgums ar pēcapmaksu. Apmaksa tiek veikta pa daļām 10 (desmit) darba dienu laikā pēc faktiski veiktās piegādes, nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegta rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādīto bankas kontu;
5. **Prasības pretendentam**

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīga nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo piegādi.

1. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 2.pielikumam;
   2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).
   2. Vērtējot piedāvājumu, tiek ņemta vērā piedāvājuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

Bauskas novada pašvaldības iestāde

“Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja L.Vasiļauska

**1.pielikums**

Tehniskā specifikācija

CENU APTAUJA

**“Žalūziju piegāde”,**

identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija\*** |
| 1. | Rullo žalūzijas  (Diena/Nakts) | Mehānisms:  • stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);  • rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra);  • žalūziju atsvara līste: anotēts alumīnijs, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem ;  • fiksācijas funkcija - autofiksācija;  • atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras);  • atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes).  Audums:  • Auduma tips Diena/Nakts, caurspīdīgā sleja.  • materiāls – 100% poliesters;  • faktūra – neporaina, gluda, vismaz 10 krāsu varianti;  • tekstūra – bez tekstūras;  • tīrīšana – viegli kopjamas;  • auduma svars – ne mazāk par 230g/m2;  • biezums – ne mazāk par 0,32mm;  • gaismas caurlaidība – no 5% līdz 10%;  • saules siltuma caurlaidība – no 40% līdz 60%;  • saules siltuma atstarošana – no 30% līdz 50%.  Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājumā.  Pirms izgatavošanas Izpildītājs veic uzmērīšanu, ierodoties Piegādes vietā.  Piegādes un uzstādīšanas vieta-kultūras nams “Dāvis”, Miera iela 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3913. |
| 2. | Vertikālās žalūzijas ar saules starus atstarojošu pārklājumu | Sliedes materiāls:   * ekstrudēts, alumīnija sakausējums   Pārējo slogojamo daļu, korpusa materiāls:   * metāls   Pārklājums korpusa daļām:   * balta, pulverkrāsojama krāsa   Stiprināšana:   * Pie griestiem vai sienas   Atvēršanas funkcija:   * velkot auklu vai ķēdīti, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi, vai no centra, sadaloties, uz labo un kreiso pusi, velkot to pašu auklu vai ķēdīti pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras   Atvēršanas vadība:   * atbilstoša garuma balta poliestera (PES) aukla vai metāla ķēdīte ar/bez atsvara, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē   Lamelu pagriešanas funkcija:   * velkot auklu vai ķēdīti, žalūzijas sistēmas lameles griežas ap savu asi vismaz 180-grādu leņķa robežās   Lameļu pagriešanas vadība**:**   * atbilstoša garuma balta poliestera (PES) aukla ar plastmasas lodītēm vai metāla ķēdīte, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē   Auduma lameles vispārējie tehniskie parametri:   * Materiāls poliesters; * Pārklājums akrils vai līdzvērtīgs pārklājums; * Struktūra viendabīga, gluda auduma faktūra, ar biroja telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; * Krāsojuma stils vienkrāsains, bez rakstiem; * Komplektācijā iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm; * Auduma tīrīšana -viegli kopjams * Žalūzijas lameles platums 89 mm(+/-3cm) * **saules starus atstarojošs pārklājums no vienas vai abām pusēm** * minimālais auduma biezums 0,35mm * Gaismas caurlaidība no 5% līdz 25%   Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājumā.  Pirms izgatavošanas Izpildītājs veic uzmērīšanu, ierodoties Piegādes vietā.  Piegādes un uzstādīšanas vietas:  Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931  Uzvaras iela 4, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 |

\* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.