**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Industriālo paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana ugunsdzēsības depo Bārbelē un Vecumnieku autobusu boksā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/3**

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms):  |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu/ līguma izpildes atbildīgo personu** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Iepazinies ar cenu aptaujas **“Industriālo paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana ugunsdzēsības depo Bārbelē un Vecumnieku autobusu boksā”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/3,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iepirkuma priekšmets** | **Daudzums** | **Vienības cena, EUR bez PVN** | **Piedāvājuma cena par visu apjomu, EUR bez PVN** |
|  | **Industriālo paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana ugunsdzēsības depo Bārbelē** |
| 1. | **Industriālie vārti 4m x 4,5m (w x H) ar standarta pacēlumu** uzstādīšana.  |  |  |  |
| 1.1. | Industriālie vārti 4000 x 4500 (w x H) standarta pacēlums. Vieta virs ailes – 1100mm. Metāla paneļi ar poliuretāna siltinājumu – Brūni RAL8014 – Rievoti – Stucco. Kingspan paneļu iekšpuse – RAL9010 , stucco faktūra. Aprīkoti ar troses un atsperes plīšanas aizsardzību (mehānismam jābūt sertificētam). | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Personāla durtiņas pastiprinātu slieksni un ar eiro cilindru un pievilcēju. Durtiņas veras uz āru. Rokturis kreisajā, eņģes labajā pusē, slēdzamas (skats no ārpuses). Servisa durvju profiliem jābūt durvju krāsā. Servisa durvīs ierīkots logs. | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Ķēdes pacelšanas mehānisms. | 1 gab. |  |  |
| 2. | Montāža | 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | **Kopā, EUR bez PVN (Bārbele)** |  |
|  |  |  | PVN (21%), EUR: |  |
|  |  |  | Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR: |  |
|  |  |
|  | **Industriālo paceļamo vārtu piegāde un uzstādīšana Vecumnieku aotobusu boksā** |
| 1. | **Industriālie vārti 4m x 3,5m (w x H) ar standarta pacēlumu** uzstādīšana.  |  |  |  |
| 1.1. | Industriālie vārti 4000 x 3500 (w x H) standarta pacēlums. Vieta virs ailes – 500mm. Metāla paneļi ar poliuretāna siltinājumu – Brūni RAL8014 – Rievoti – Stucco. Kingspan paneļu iekšpuse – RAL9010 , stucco faktūra. Aprīkoti ar troses un atsperes plīšanas aizsardzību (mehānismam jābūt sertificētam). | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Personāla durtiņas pastiprinātu slieksni un ar eiro cilindru un pievilcēju. Durtiņas veras uz āru. Rokturis kreisajā, eņģes labajā pusē, slēdzamas (skats no ārpuses). Servisa durvju profiliem jābūt durvju krāsā. Servisa durvīs ierīkots logs. | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Ķēdes pacelšanas mehānisms. | 1 gab. |  |  |
| 2. | **Industriālie vārti 4m x 3,5m (w x H) standarta pacēlums** uzstādīšana.Vieta virs ailes – 500mm.  |  |  |  |
| 2.1. | Industriālie vārti 4000 x 3500 (w x H) standarta pacēlums. Vieta virs ailes – 500mm. Metāla paneļi ar poliuretāna siltinājumu – Brūni RAL8014 – Rievoti – Stucco. Kingspan paneļu iekšpuse – RAL9010 , stucco faktūra. Aprīkoti ar troses un atsperes plīšanas aizsardzību (mehānismam jābūt sertificētam). | 1 gab. |  |  |
| 2.2. | Ķēdes pacelšanas mehānisms | 1 gab. |  |  |
| 3. | Montāža (abu vārtu) | 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | **Kopā, EUR bez PVN (Vecumnieki)** |  |
|  |  |  | PVN (21%), EUR: |  |
|  |  |  | Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR: |  |

Kopējā piedāvājuma cena (**līguma izpilde** **Bārbelē un Vecumniekos kopā**) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR bez PVN** (*summa vārdiem\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot materiālu nogādi līdz objektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi.

Piedāvājuma vienības cenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai *euro* (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.

Apstiprinu, ka materiālu un izpildītā darba **garantijas perioda termiņš** no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir **24 (divdesmit četri) mēneši**.

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona