**CENU APTAUJA**

**Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/4**

2025. gada 6. februārī

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: [vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv), www.bauskasnovads.lv |
| **Reģistrācijas numurs** | Reģ. Nr. 90009115957 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

**Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā,**  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.

1. **Identifikācijas numurs**: VAP/2-1/2025/3
2. **Kontaktpersonas**
   1. Par iepirkuma priekšmetu – Ingars Štelfs, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks, tālr. 29154643, e-pasts: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

4.2. Par piedāvājuma iesniegšanu - Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

**5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2025. gada 20. februārim plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [vecumnieki.iepirkumi@vecumnieki.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@vecumnieki.lv).

1. **Līguma nosacījumi**
   1. Līguma izpildes laiks: **saskaņā ar tehnisko specifikāciju**.
   2. Līguma izpildes vietas:
      1. **Aizupes iela**, **Vecumnieki**, Vecumnieku pag., Bauskas nov.;
      2. **Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posms**, **Beibežu ciems**, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

## Apmaksa: Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pušu savstarpējā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas.

1. **Objekta apskate** ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un, lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai.

**Objektu var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli** ar kontaktpersonu: Ingaru Štelfu, tālr. 29154643.

1. **Prasības pretendentam**

8.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

* 1. **Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi:**

Pretendentam 5 (piecos) iepriekšējos gados (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir gūta atbilstoša pieredze, t.i., izpildīts **vismaz 1 (viens) līgums** saistībā ar ielas/ceļa apgaismojuma izbūvi/pārbūvi/atjaunošanu, kura ietvaros ir veikta **ielas/ceļa apgaismojuma izbūves/pārbūves/atjaunošanas** vismaz 300 m garumā projektēšana ***vai*** vismaz 10 apgaismojuma stabu izbūves/pārbūves/atjaunošanas projektēšana(jāizpildās vismaz vienam no nosacījumiem – *300 metru garumā vai 10 apgaismojuma stabu projektēšana*).

**Informāciju norāda Pretendenta sniegto pakalpojumu sarakstā (veidlapa 3.pielikumā).**

Par izpildīto projektēšanas līgumu pretendents iesniedz pozitīvas atsauksmes vai citus dokumentus, kas pierāda pretendenta norādītā objekta atbilstību prasībām, kā arī to, ka pretendents ir veicis norādīto darbu.

**9. Iesniedzamie dokumenti**

* 1. **Finanšu piedāvājums** (atbilstoši 2. pielikumam);
  2. **Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts** (atbilstoši 3. pielikumam un 8.3.punkta prasībām), pievienojot atsauksmes vai citus pieredzi apliecinošus dokumentus.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Piedāvājums ar zemāko cenu un kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja D. Šileika

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/4**

1. **Pasūtītājs:** Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde”, reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
2. **Darbu izpildes termiņi**

**5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas**.

**III. Projektēšanas uzdevums**

1. Apsekot objektus dabā.
2. Pieprasīt no pasūtītāja jau iepriekš izstrādāto un uz līguma noslēgšanas dienu aktuālo topogrāfiju **Aizupes ielā, Vecumniekos,** Vecumnieku pag., Bauskas nov.
3. Veikt topogrāfijas izstrādi (uzmērīšanu, plāna sagatavošanu) **valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmam (650 m),** Beibežu ciemā, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
4. Veikt tehnisko noteikumu pieprasīšanu saistošajās organizācijās, tai skaitā VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
5. Veikt projektu dokumentācijas saskaņošanu, tai skaitā ar zemes īpašniekiem, attiecīgajām institūcijām.
6. Izstrādāt ielu apgaismojuma tehnisko risinājumu un rasējumu:
   1. paredzot 7 apgaismojuma stabus montāžu ar tranšejas garumu cauruļu un kabeļu montāžai 230 m **Aizupes ielā, Vecumniekos,** Vecumnieku pag., Bauskas nov.;
   2. paredzot 10 apgaismojuma stabu montāžu ar tranšejas garumu cauruļu un kabeļu montāžai 650 m **Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmam, Beibežu ciemā,** Vecumnieku pag., Bauskas nov. Projektā ir jāparedz esošās gaisvadu elektrolīnijas un 9 esošo apgaismojuma stabu demontāža. Izbūvējot jauno apgaismojuma balstu sistēmu, jāierok zemē jauna kabeļlīnija. Projektā jāparedz no jauna izbūvēto apgaismes sistēmu saslēgt kopā ar jau objektā esošo vienu apgaismojuma stabu.
7. Izbūves parametrus precizēt projektēšanas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāju.
8. **Paskaidrojuma rakstu** (turpmāk – tehniskais projekts) katram objektam izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus, būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības, tajā skaitā atbilstoši Bauskas novada pašvaldības “Vecumnieku apvienības pārvalde” izsniegto tehnisko noteikumu prasībām.
9. Tehnisko projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500.
10. Projektēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīvu un standartu prasībām.
11. Visiem tehniskā projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju.
12. Izstrādātajam projektam ir jāatbilst: Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 **“Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”** 1.pielikuma 7.1.apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma aprīkojumam” un 7.2.apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma projektam”.
13. Projektējamo apgaismojuma līniju paredzēt:
    1. **Aizupes ielā -** kā turpinājumu esošajai apgaismojuma līnijai. Elektroenerģijas pieslēgumu paredzēt no esošās apgaismojuma līnijas;
    2. **Beibežu ciemā** - gan kā iepriekš izbūvētās apgaismojuma līnijas atjaunošanu, gan demontējot daļu esošās gaisvadu līnijas un stabus, gan pieslēdzoties klāt jau tur esošajai apgaismes sistēmai. Elektroenerģijas pieslēgumu paredzēt no esošā elektrības pieslēguma skaitītāja.
14. Ielu apgaismojumu paredzēt ar LED armatūrām izrietot no apgaismojuma intensitātes aprēķina. Gaismas ķermeņa spektru paredzēt 4000K, kā arī Gaismas plūsma: ne mazāk 7300 Lumeni uz virsmas. Kalpošanas ilgums ne mazāk kā 100000 stundas. Gaismekli paredzēt aprīkotu ar automātisko dimmēšanas funciju. Dimmēšanas grafiks tiks izsniegts projekta izstrādes gaitā.
15. apgaismes stabus projektēt:
    1. **Aizupes ielā** - ar 6.5 m garumu bez konsolēm;
    2. **Beibežu ciemā** - ar 8,5 m garumu ar L – veida konsolēm 1,5 m x 2,0 m.
16. Spēka kabeli paredzēt 0.4 kV kabelis ar alumīnija dzīslām AXPK-5x35, kā arī visu kabeļa trasi paredzēt kabeļa aizsarcaurulē ∅ 75mm.
17. **Beibežu ciemā** projektēt kabeļa līniju ar iespēju tai nodrošināt pastāvīgo strāvas padevi novērošanas kameru uzstādīšanai uz laternu stabiem.
18. Pirms projekta iesniegšanas BIS sistēmā ar pasūtītāju saskaņot gaismas intensitātes aprēķinu.
19. Asfalta seguma tipa šķēršojumus paredzēt veikt ar beztranšejas metodi, kā arī vietās, kur nav iespējams veikt ar atklāta tipa tranšeju.
20. Projektēt labiekārtojumu, plānot pieguļošo teritoriju apzaļumošanu.
21. **Sastādīt darbu apjomu un materiālu izmaksu sarakstu (tāmi).**
22. Projekta ietvaros sagatavotā dokumentācija ir jāievieto BIS elektroniskajā sistēmā.
23. Izpildītājs nodod Pasūtītājam informāciju papīra formātā un elektroniskā formā, kas pilnībā atbilst projekta informācijai papīra formātā.Tehniskais projekts elektroniskā formā ir izpildīts sekojošā formā (CD):

23.1. Teksts (izmantojot MS Word).

23.2. Darbu, materiālu daudzumu saraksts, tāmes (izmantojot MS Excel).

23.3. Grafiskie materiāli (izmantojot MicroStation vai Auto CAD programmatūru failu tipus).

23.4. Topogrāfiskie uzmērījumi (\* dwg vai \*dgn formātā).

23.5. Izmaksu aprēķins-tāme tiek pievienota atsevišķi līgumam, kā atsevišķs pielikums, uz kura pamata var veikt akceptēto darbu apmaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

**IV. Skices** (Tehniskās specifikācijas pielikumi, atsevišķas datnes).

1. **Pilnīgai tehniskā projekta izstrādei un nepieciešamo jautājumu precizēšanai, Izpildītājs kontaktējas** **ar Pasūtītāja kontaktpersonu:** Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvaldes” Vecumnieku nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615, e pasts: lauris.medins@bauskasnovads.lv

**2.pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā**

**identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Iepazinies ar tirgus izpētes **“Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/4,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minētos darbus par šādu līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju** | **Piedāvājuma cena, EUR bez PVN** |
| **Projekta izstrāde Aizupes ielā** |  |
| **Projekta izstrāde Beibežu ciemā** |  |
| **Kopā** |  |
| PVN 21% |  |
| Piedāvājuma cena kopā ar PVN, EUR |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi.

Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai *euro* (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, tajā skaitā būvprojekta vadītājs ar atbilstošu sertifikāciju, tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.

Ar šo apliecinu, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts[[1]](#footnote-1): |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

**PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

**Ielu apgaismojuma projektēšana Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, un valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmā, Beibežu ciemā, Vecumnieku pagastā**

**identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa nr.) | Objekta nosaukums, adrese | Veikto pakalpojumu apraksts (projektēšana) saskaņā ar pretendenta pieredzei izvirzītajām prasībām - raksturlielumiem | Pakalpojumu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ar šo apstiprinu, ka <pretendenta nosaukums> sniegtā informācija ir patiesa.

Pielikumā (*atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments*):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts[[2]](#footnote-2): |  |
| Datums: |  |

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-2)