**CENU APTAUJA**

**Kondicioniera piegāde, montāža un uzstādīšana** **Uzvarā un Rītausmās**

**Identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/17**

Bauskā, Bauskas novadā Nolikuma datums ir pievienotā elektroniskā paraksta

un laika zīmoga datums

**Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3910 |
| **Reģistrācijas numurs** | 50900038281 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

Divu kondicionieru piegāde, montāža, uzstādīšana un divu gadu apkopes nodrošināšana atbilstoši ražotāja noteiktajai apkopei, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai “Kondicioniera piegāde, montāža un uzstādīšana Uzvarā” (1.pielikums), un tehniskajai specifikācijai “Kondicioniera piegāde, montāža un uzstādīšana Rītausmās” (2.pielikums).

1. **Identifikācijas numurs**: **BAP/2-1/2025/17**
2. **Kontaktpersonas**
	1. Par Cenu aptaujas noteikumiem un tehnisko specifikāciju (1.pielikums): Bauskas apvienības pārvaldes Gailīšu pagasta nodaļas vadītāja Baiba Marčenkova, e-pasts: baiba.marcenkova@bauskasnovads.lv , tālr. +371 29581606.
	2. Par Cenu aptaujas noteikumiem un tehnisko specifikāciju (2.pielikums): Bauskas apvienības pārvaldes Īslīces pagasta nodaļas vadītāja Kristīne Latve, e-pasts: kristine.latve@bauskasnovads.lv , tālr. +371 29359677
3. **Piedāvājumu iesniegšana, iesniegšanas veids un termiņš:**
	1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai;
	2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents piedāvājumu drīkst iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
	3. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **elektroniski līdz 2025. gada 20. februārim plkst. 12:00**, nosūtot uz e-pasta adresi: bauska.parvalde@bauskasnovads.lv .
	4. Pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai iesniedz elektroniskus papīra formas dokumentu faksimilattēlus ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Ja iesniegti oriģināla papīra dokumenta faksimilattēli, Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma vienas dienas laikā jāiesniedz oriģinālie papīra formas dokumenti.
	5. Pretendents tiesīgs iesniegt šifrētus dokumentus. Ja iesniegti šifrēti dokumenti, Pretendents ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja kontaktpersonai nosūta derīga elektroniska atslēga vai parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4. **Līguma nosacījumi**
	1. Līguma izpildes laiks: **6** **nedēļas no** **līguma noslēgšanas dienas**
	2. Līguma izpildes vieta:
		1. Uzvaras iela 4, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
		2. Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
	3. Līgums ar pēcapmaksu. garantēta samaksa pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu). Apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā darba pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un *strukturēta elektroniskā rēķina*\* saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

*\*****strukturēts elektroniskais rēķins****— rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini.*[*1.*](https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums#n1)*daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis", un kuru uzņēmums izraksta atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts";*

* 1. Uzstādīto iekārtu darbības garantijas laiks 24 mēneši.
1. **Prasības pretendentam**

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Iesniedzamie dokumenti**

8.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 3. pielikumam;

8.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 4. pielikumam.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja L.Vasiļauska

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**“Kondicioniera piegāde, montāža un uzstādīšana Uzvarā”**

 **Identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/17**

* + - 1. Nepieciešams piegādāt un uzstādīt gaisa kondicionieri vienā telpā, adrese: Uzvaras iela 4, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads un nodrošināt divu gadu apkopi atbilstoši ražotāja noteiktajam.
			2. Darba apjoms: Kondicioniera piegāde, montāža un palaišana objektā. Darbinieka apmācīšana darbam ar iekārtu.
			3. Iekārtas darbības garantijas laiks vismaz 24 mēneši no Pieņemšanas-Nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
			4. Telpas raksturojums:
	1. pielietojums – kultūras nama telpas;
	2. telpa Nr. 5, platība – 292 m2, augstums – 3,70 m, 2.stāvs.
1. Kondicioniera dzesēšanas jauda - jānosaka, vadoties pēc telpas tehniskiem datiem, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru telpā (+22°C);
2. Kondicioniera tips – griestu.
3. Kondicionierim jādarbojas uz R32 freona bāzes, enerģijas klases A++, komplektā- kondicioniera āra bloks, iekštelpu sienas bloks, infrasarkano staru pults ar iespēju regulēt žalūziju pozīciju, taimera funkcija, nakts režīms.
4. Telpu shēma :

 ****

2.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**“Kondicioniera piegāde, montāža un uzstādīšana Rītausmās”**

 **Identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/17**

1. Nepieciešams piegādāt un uzstādīt gaisa kondicionieri vienā telpā, adrese: Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, un nodrošināt divu gadu apkopi atbilstoši ražotāja noteiktajai.
	* + 1. Darba apjoms: Kondicioniera piegāde, montāža un palaišana objektā. Darbinieka apmācīšana darbam ar iekārtu.
2. Iekārtas darbības garantijas laiks vismaz 24 mēneši no Pieņemšanas-Nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Telpu raksturojums:
	1. pielietojums – biroja telpas;
	2. telpa nr. 1 platība – 189.1 m2, augstums – 3.70 m, 2.stāvs.
4. Kondicioniera dzesēšanas jauda - jānosaka, vadoties pēc telpas tehniskiem datiem, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru telpā (+22°C);
5. Kondicioniera tips – griestu.
6. Kondicionierim jādarbojas uz R32 freona bāzes, enerģijas klases A++, komplektā- kondicioniera āra bloks, iekštelpu sienas bloks, infrasarkano staru pults ar iespēju regulēt žalūziju pozīciju, taimera funkcija, nakts režīms.
7. Telpu shēma :

****