**CENU APTAUJA**

**“****Iecavas stadiona futbollaukuma dabīgā zāliena kopšana”,**

**identifikācijas numurs IAP 2025/10/CA**

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009116223 |
| **Kontaktpersona** | Sporta darba organizators Valdis Šusts |
| **Tālruņa numurs** | +371 29128023 |
| **E-pasta adrese** | valdis.susts@bauskasnovads.lv |

**2. Iepirkuma priekšmets**

2.1. Iecavas stadiona futbollaukuma dabīgā zāliena kopšana, Iecavā, Bauskas novads, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

**3. Identifikācijas numurs**

3.1. IAP 2025/10/CA

**4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks**

4.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2025. gada 11.aprīlim, plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [lasma.melnika@bauskasnovads.lv](mailto:lasma.melnika@bauskasnovads.lv).

1. **Līguma nosacījumi:**
   1. Līguma izpildes laiks: 2 (divu ) nedēļu periods no līguma spēkā stāšanās datuma.
   2. Līguma izpildes vieta: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads.
   3. Apmaksa: Līgums ar pēcapmaksu.
2. **Prasības pretendentiem**
   1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**6. Iesniedzamie dokumenti**

* 1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 2.pielikumam.
  2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.

**7. Piedāvājuma izvēles kritērijs**

7.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem.

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Iecavas stadiona futbollaukuma dabīgā zāliena kopšana”,**

**identifikācijas numurs IAP 2025/10/CA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojuma apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Futbollaukuma zālāja dziļā aerācija.  Darba uzdevums: novērst augsnes sablīvēšanos iespējami dziļi, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus zāliena saknēm un atjaunojot augsnes struktūru, uzlabot ūdens caurlaidību. Dziļirdināšana jāveic vismaz 15-35cm dziļi. | m2 | 7488,00 |
| Futbollaukuma zālāja smilšošana (ar smilts atvešanu) un dziļirdināšana.  Darba uzdevums: smiltij ir jābūt sijātai un mazgātai, frakcija 0-2 mm vai 0-4 mm, bez iekraušanas piejaukumiem – akmeņiem. | m2 | 7488,00 |

Veicamo darbu atrašanās vieta: Iecavas stadions, Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads. Futbollaukuma izmēri 104 m x 72m.

Pakalpojuma cenā ietilpst ar piegādi sistītie izdevumi, darba rīki un materiāla (smilts) piegāde.

**2.Pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

**“Iecavas stadiona futbollaukuma dabīgā zāliena kopšana”,**

**identifikācijas numurs IAP 2025/10/CA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese: | |  |
|  | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.Pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Iecavas stadiona futbollaukuma dabīgā zāliena kopšana”,**

**identifikācijas numurs IAP 2025/10/CA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakalpojuma apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības izmaksas EUR bez PVN** | **Cena par plānoto apjomu**  **EUR bez PVN** |
| Futbollaukuma zālāja dziļā aerācija.  Darba uzdevums: novērst augsnes sablīvēšanos iespējami dziļi, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus zāliena saknēm un atjaunojot augsnes struktūru, uzlabot ūdens caurlaidību. Dziļirdināšana jāveic vismaz 15-35cm dziļi. | m2 | 7488,00 |  |  |
| Futbollaukuma zālāja smilšošana (ar smilts atvešanu) un dziļirdināšana.  Darba uzdevums: smiltij ir jābūt sijātai un mazgātai, frakcija 0-2 mm vai 0-4 mm, bez iekraušanas piejaukumiem – akmeņiem. | m2 | 7488,00 |  |  |
| **Kopā par plānoto apjomu, EUR bez PVN**  **PVN (21%)**  **Kopā par plānoto apjomu, EUR ar PVN** | | | |  |
|  |
|  |