**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Stikla kupola izgatavošana un uzstādīšana Mežotnes pilskalna maketam”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/09**

**DARBA UZDEVUMS PRETENDENTAM:**

1. Izpildītājs veic piramīdveida stikla kupola izgatavošanu un uzstādīšanu Mežotnes pilskalna maketam.
2. Piegādes vieta: kultūrtelpa “Mežotnes baznīca”, Rundāles pagasts, Bauskas novads.
3. Piegāde veicama ne vēlāk kā līdz 2023.gada 3.maijam.
4. Piegādātājs nodrošina izstrādātā stikla kupola garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5. Pretendents cenā iekļauj piegādi, izkraušanu un montāžu.
6. Pretendents visā līguma dokumentācijā (rēķinos, pieņemšanas-nodošanas aktos u.c. dokumentos) norāda atsauci uz projektu: “*Pakalpojums tiek veikts projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros.*”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Skaits | Grafiks attēlojums | Apraksts |
| 1 | Piramīdveida stikla kupola izgatavošana un uzstādīšana | 1 | http://www.bauska.lv/allfiles/images/jaunumu%20jpg/WhatsApp%20Image%202022-06-14%20at%203_24_35%20PM.jpeg  Mežotnes pilskalna karte | Izmērs: 3000x3000mm (saskaņā ar rasējuma skicēm). Izpildītājs precizē konstrukcijas izmērus pēc situācijas dabā.  Materiāls: rūdīts stikls (8mm biezuma), metāla karkass, sametināts vai saskrūvēts no leņķdzelža (biezums 3mm) un sieniņu biezums 3mm. |